
---

## YS‑Mobile Bass — плагин для адаптации баса под мобильные устройства

YS‑Mobile Bass — специализированный инструмент для подготовки басовой линии к прослушиванию на смартфонах, планшетах и других устройствах с ограниченным низкочастотным диапазоном. Плагин помогает сохранить ритмическую чёткость и «тело» баса там, где низкие частоты неизбежно теряются, за счёт гармонической подстройки в нижней середине — без искусственного «нагнетания» низких частот.

### Ключевые возможности

- **Bass Mono**: режим монофонизации баса в диапазоне 20–250 Гц. Регулятор оставляет низкочастотную составляющую только в центральном (моно) канале, убирая её из боковых. Это повышает стабильность и читаемость баса на любых системах воспроизведения, включая наушники и компактные динамики.
- **Гармонические тумблеры для ритмической поддержки**:
  - **63**: добавляет в центральный канал вторую гармонику на ~126 Гц на −18 дБ относительно уровня полосы 63 Гц. Позволяет сохранить ритмический рисунок баса на мобильных устройствах.
  - **125**: добавляет в центральный канал вторую гармонику на ~250 Гц на −18 дБ ниже уровня полосы 125 Гц. Повышает разборчивость ритма в условиях ограниченного НЧ‑диапазона.
  - **250**: добавляет вторую гармонику на ~500 Гц на −31 дБ ниже уровня полосы 250 Гц. Даёт тонкую поддержку в нижней середине, не перегружая микс.
- **Контроль суммарной энергии**: при одновременном включении тумблеров 63, 125 и 250 суммарная энергия в нижней середине возрастает. Для большинства случаев достаточно активировать только один тумблер — это позволяет избежать излишней плотности в этом диапазоне.
- **Фейдер выходной громкости (±6 дБ) с VU‑индикацией (белые светодиоды)**: точная подстройка итогового уровня сигнала. VU‑шкала помогает держать уровень в «рабочей зоне» и избегать перегруза на следующих этапах цепи.
- **Фейдер громкости гармоник (±6 дБ) с VU‑индикацией (зелёные светодиоды)**: отдельный контроль над энергией добавляемых гармоник. Это даёт возможность тонко балансировать «след ритма» — усилить его в плотном миксе или, наоборот, сделать едва заметным.

### Рекомендации по применению

- **Позиционирование в цепочке обработки**: секцию YS‑Mobile Bass следует размещать **до** общей сатурации. Так гармоники, добавляемые тумблерами, будут корректно обрабатываться последующими стадиями цепи (в том числе сатураторами), а не «перегружаться» или маскироваться.
- **Практический подход**: начните с Bass Mono и одного из тумблеров (чаще всего оптимально работает 63 или 125). Подбирайте комбинацию на слух, ориентируясь на целевую систему воспроизведения — например, на типичных мобильных динамиках.
- **Смысл работы гармоник**: важно понимать, что добавляемая гармоника по умолчанию будет на 18 дБ ниже целевого уровня. То есть она не добавит «мяса» в середину, а будет лишь лёгкой ритмической тенью. Это не про «сделать плотнее», а про «оставить след ритма» там, где телефоны ещё что‑то слышат. С помощью фейдера громкости гармоник можно аккуратно скорректировать этот баланс, не ломая изначальную идею деликатной поддержки.
- **Работа с уровнями**: используйте VU‑индикацию, чтобы держать выходной уровень в комфортной зоне и не «выбиваться» из общего баланса микса. Белые светодиоды дают наглядную картину основного сигнала, зелёные — отдельно показывают вклад гармоник, что удобно при быстрой настройке.
- **Совместимость с методиками сведения**: плагин хорошо сочетается с подходами, где важна чёткая ритмическая основа баса (в том числе стилистически близкие к фолк‑року и акустически ориентированным миксам). Его можно использовать как часть шаблона сведения, где уровни и частотные акценты заранее выверены под референсы.

---

