Ниже — компактный, но практичный чек‑лист под три точки вставки плагина YS‑Stereo Makeup: отдельные треки, шины (группы) и мастер. Для рока и попа, без «пафоса», чисто рабочие приёмы.

---

## На отдельные треки (вокал, гитары, бас, ударные)

**Цель:** точечно придать объём и глубину, не ломая баланс.

- **Вокал (поп/рок):**
  - Бас/низ — Mono, Side на низких — минимум.
  - Расширение только на ВЧ через Narrow: разведите узкие секции по каналам.
  - Haas: 8–15 мс (глубина без эха).
  - Фазовый сдвиг: либо выключен, либо очень умеренно на ВЧ.
  - Ревербератор: Verb 30–50%, Vol 15–30% — для лёгкой «склейки».
  - Контроль: зелёные VU — Mid должен быть заметно выше Side; белые VU — без клиппинга.

- **Электрогитары (рок):**
  - Средняя полоса: Narrow, чтобы развести частоты и убрать «кашу» в середине.
  - Side не должен быть громче Wide; держите баланс.
  - Фазовый сдвиг — только на одной полосе (чаще ВЧ), не на всех сразу.
  - Gain: оставьте запас по уровню (headroom), чтобы шина не перегружалась.

- **Бас:**
  - Всегда Mono; Mono+Bass 10–20% для плотности в центре.
  - Side на низких частотах — минимально.
  - Избегайте Haas и фазовых эффектов на басу: это даёт нестабильность.

- **Ударные (шины кика/бочки, малого, тарелок):**
  - Бочка и малый — Mono, минимум Side.
  - Тарелки/хай‑хэты — расширяйте на ВЧ, можно активнее крутить Side.
  - Haas 10–18 мс на тарелках для глубины сцены.

**Универсальный совет:** после настройки сделайте Mute FX и послушайте Dry. Если без эффекта трек звучит хуже — вы переборщили.

---

## На шины (подгруппы: гитары, клавиши, бэк‑вокал и т.п.)

**Цель:** «собрать» группу инструментов в единое стереополе, добавить воздуха, но не потерять читаемость.

- **Гитарная шина (рок):**
  - Narrow на средней полосе: это помогает «раздвинуть» перегруженные гитары и убрать наложение частот.
  - Side умеренно; Wide держите на уровне, чтобы не потерять центр.
  - Haas 12–20 мс — для глубины всей группы.
  - Фазовый сдвиг лучше применять только на ВЧ или не применять вовсе.

- **Клавиши/пэды (поп):**
  - Можно активнее использовать Side и лёгкий фазовый сдвиг на 1–2 полосах.
  - Ревербератор Verb 50–70%, Vol 20–40% — чтобы «склеить» и добавить пространства.
  - Следите, чтобы зелёные VU по Side не «перетягивали» Mid больше чем на 6–8 дБ.

- **Бэк‑вокал:**
  - Mid держите сильным, расширение — только на ВЧ.
  - Haas 10–16 мс для глубины.
  - Не делайте бэк‑вокал шире основного вокала — он должен оставаться позади и сбоку, а не «обгонять» фронт.

**Контроль:** используйте Mid/Side‑мониторинг. Если при прослушивании Side вы слышите «дыры» в центре — уменьшите Side или пересмотрите границы кроссовера.

---

## На мастер‑шину (финальное формирование стерео)

**Цель:** деликатно «дотянуть» ширину и глубину, сохранить моно‑совместимость и не сломать микс.

- **Низ и нижняя середина:** строго Mono. Side на этих полосах — минимально или выключен.
- **Расширение:** только на ВЧ (верхняя полоса), Narrow — очень умеренно.
- **Haas:** 5–12 мс максимум. На мастере большие задержки сразу слышны как эхо.
- **Фазовый сдвиг:** либо выключен, либо едва заметно на ВЧ. Любое сильное фазовое вмешательство на мастере может «сломать» микс на разных системах.
- **Ревербератор:** лучше не использовать. Если нужен лёгкий «клей», ставьте Verb 20–30%, Vol 5–15% — почти незаметно.
- **Gain:** подгоняйте под целевой LUFS, оставляя запас по уровню. Белые VU не должны «залипать» в верхней зоне.

**Критическая проверка:**
- Включите Mid/Side‑мониторинг: центр (Mid) должен оставаться плотным.
- Если DAW позволяет, проверьте моно‑совместимость: бас и вокал не должны пропадать или «схлопываться».
- Сделайте A/B: Mute FX против Dry. Если разница слишком радикальная — снижайте FX и Side.

---

## Как быстро стартовать в любой ситуации

1. **Поставьте плагин**, включите только басовую полосу в Mono, остальные пока в Wide.
2. **Отключите всё «агрессивное»**: Haas, фазовый сдвиг, ревербератор, Random.
3. **Добавьте расширение только на ВЧ** через Narrow и аккуратно поднимите Side.
4. **Добавьте немного Haas** (8–15 мс) и, если нужно, лёгкий ревербератор.
5. **Проверьте баланс** по зелёным VU (Mid > Side) и белым VU (без клиппинга).
6. **Сделайте Mute FX**, сравните с Dry, при необходимости убавьте FX и Side.

Такой подход даёт предсказуемый результат и экономит время: вы всегда начинаете с безопасного состояния и добавляете эффект дозированно.

