## Техническое описание плагина YS‑Stereo Makeup (для документации пользователя DAW)

### Назначение
YS‑Stereo Makeup — аудиоплагин для формирования стереополя и придания объёма сигналу. Предназначен для использования в DAW на отдельных дорожках (инструменты, вокал, группы) либо на подгруппах и мастер‑шине. Реализует многополосное управление шириной, фазовыми соотношениями и глубиной стерео, с Mid/Side‑обработкой, встроенной лёгкой реверберацией и инструментами быстрого поиска конфигураций.

---

### Архитектура обработки

- **Четырёхполосная кроссоверная структура**: частотный спектр делится на 4 полосы кроссоверами; каждая полоса обрабатывается независимо.
- **Режим Narrow (2 узкие полосы)**: три из четырёх полос (Wide) могут быть дополнительно разделены на две более узкие частотные секции; одна секция направляется в левый канал, вторая — в правый, формируя психоакустический эффект расширения без существенного изменения тембра.
- **Басовая полоса**: переключатель Wide‑стерео / Mono; режим Mono+Bass дополнительно воздействует на прямой (Dry) сигнал, позволяя удерживать низкочастотный фундамент в центре и избегать проблем с моно‑совместимостью.

---

### Фазовая обработка

- **Фазовый сдвиг**: параллельно к сигналу добавляется эффект на основе смещения фазы — левый канал: −90°, правый канал: +90°.
- **Режимы управления**: регулировка эффекта отдельно по левому/правому каналам либо в Mid/Side‑режиме (Mid — центральный канал, Side — боковые каналы).
- **Назначение**: коррекция ширины, создание пространственных эффектов и управление фазовой когерентностью без радикального изменения спектрального баланса.

---

### Управление глубиной и шириной

- **Регулятор Haas**: добавляет задержку в диапазоне 0–30 мс для усиления глубины восприятия; применяется как инструмент формирования «глубины» стерео без сильного расширения ширины.
- **Wide**: регулирует громкость боковых (Side) каналов исходного (Dry) сигнала.
- **Side**: регулирует громкость боковых каналов обработанного (FX) сигнала.
- **FX**: глобальный регулятор количества эффекта с сохранением относительных соотношений параметров, выставленных на индивидуальных полосах.

---

### Выходной уровень и мониторинг

- **Gain**: регулировка общей выходной громкости с ориентацией на метрики LUFS; предназначена для интеграции плагина в профессиональные цепочки сведения с контролем долговременной громкости.
- **Mute Dry / Mute FX**: отдельные кнопки отключения прямого (сухого) сигнала и эффекта для A/B‑сравнения и оценки вклада обработки.
- **Мониторинг Mid/Side**: кнопки FX‑мониторинга позволяют прослушивать отдельно центральный (Mid) и боковые (Side) каналы с эффектом; полезно для выявления фазовых проблем и контроля моно‑совместимости.

---

### Встроенный ревербератор

- **Verb (Feedback)**: регулирует длительность реверберации (время затухания).
- **Vol**: регулирует громкость реверберации.
- **Назначение**: лёгкая пространственная обработка для «склейки» стереополя или мягкого расширения атмосферы без необходимости использования отдельного реверберационного плагина.

---

### Индикация уровня (VU‑метры)

- **Белые VU‑индикаторы**: отображают уровень сигнала в левом и правом каналах (L/R). Позволяют контролировать пиковую и среднюю динамику по стереоканалам и своевременно корректировать Gain во избежание клиппинга.
- **Зелёные VU‑индикаторы**: отображают уровень центрального (Mid) и боковых (Side) каналов. Дают наглядную оценку баланса между центром и сторонами, помогают выявлять чрезмерное расширение стерео или провалы в центре, а также оценивать моно‑совместимость.

---

### Элементы управления и удобство работы

- **On/Off на полосах**: отдельный выключатель для каждой полосы, позволяющий изолировать влияние конкретной частотной области.
- **Random**: генерирует случайную комбинацию настроек для быстрого перебора вариантов и поиска подходящей конфигурации.
- **Reset**: сброс всех параметров к заводским значениям.
- **Пресеты**: сохранение всех настроек обработки, а также пользовательских названий и цветов полос; обеспечивает быструю загрузку проверенных конфигураций и удобную навигацию в проекте.

---

### Практические рекомендации по применению в DAW

- **Вокал**: используйте разделение полос для аккуратного расширения верхних частот, держите низкие и часть средних в центре; применяйте Haas для глубины и Mid/Side‑мониторинг для контроля центра.
- **Гитары**: работайте с Narrow‑режимом на средних частотах для точного контроля ширины; следите за балансом Wide/Side, чтобы не потерять читаемость.
- **Синтезаторы и пэды**: комбинируйте фазовый сдвиг и лёгкую реверберацию для создания «воздушного» поля; используйте зелёные VU‑метры, чтобы не перегрузить Side.
- **Мастер‑шина**: применяйте осторожно, преимущественно на высоких частотах; контролируйте моно‑совместимость через режим Mono для баса и Mid/Side‑мониторинг.
- **Барабаны**: расширяйте тарелки и хай‑хэты, оставляйте бочку и малый барабан в центре; белые VU‑метры помогут избежать пиков на транзиентах.

---

### Технические особенности и интеграция в рабочий процесс

- **Mid/Side‑обработка**: позволяет целенаправленно воздействовать на центр и стороны, что особенно полезно при работе с вокалом, гитарами, синтезаторными пэдами и на мастер‑шине.
- **Контроль моно‑совместимости**: режим моно для басовой полосы и Mid/Side‑мониторинг помогают избежать «пропадания» низких частот при прослушивании в моно.
- **Гибкость маршрутизации**: разделение Dry/FX и отдельные регуляторы Side/Wide дают точный контроль баланса между оригинальным стереополем и добавленной обработкой.
- **Интеграция в метрики сведения**: ориентация на LUFS через Gain и возможность A/B‑сравнения делают плагин пригодным для финальных этапов сведения и предмастеринга.




