Ниже — набор кратких стилевых рекомендаций по использованию YS‑Stereo Makeup. Каждый блок заточен под специфику жанра: что крутить в первую очередь, чего избегать и на какие индикаторы смотреть.

---

## Рок / инди‑рок

**На что делать упор:** читаемость и плотность в центре + «воздух» по краям.  
**Практические настройки:**
* **Бас:** строго в Mono, Mono+Bass можно слегка подкрутить, чтобы фундамент был монолитным.
* **Вокал:** держите Mid сильным, расширение делайте только на ВЧ (через Narrow на верхней полосе). Haas 8–15 мс добавит глубины без эха.
* **Электрогитары:** используйте разделение на Narrow для средних частот, чтобы развести «левые» и «правые» гитары по разным узким полосам — это даст чёткое стерео без каши.
* **Ударные:** тарелки и хай‑хэты — расширяйте, бочку и малый — в центре.
* **Контроль:** следите за зелёными VU (Mid не должен проваливаться), белые VU не должны «залипать» в верхней зоне.

**Чего избегать:** сильного Side на нижней середине (600–1200 Гц) — пропадает ударность гитар и вокала.

---

## Поп / современный вокал‑ориентированный микс

**На что делать упор:** вокал в центре, «сияние» и пространство вокруг.  
**Практические настройки:**
* **Вокал:** Mid максимально плотный, расширение только на ВЧ. Фазовый сдвиг ±90° — умеренно, только на верхней полосе.
* **Синтезаторы и пэды:** можно активнее использовать Side и лёгкий фазовый эффект, чтобы создать «атмосферу».
* **Ревербератор:** Verb 30–50% (умеренная длина), Vol 15–30% — чтобы «склеить» стерео, но не размыть вокал.
* **Haas:** 10–18 мс, если нужно добавить глубины без явного эха.
* **Контроль:** зелёные VU по Side не должны быть выше Mid более чем на 6–8 дБ — иначе вокал «теряется».

**Чего избегать:** агрессивного расширения на средних частотах — вокал сразу становится тише и дальше.

---

## EDM / танцевальная музыка

**На что делать упор:** максимальная ширина и энергия, при этом моно‑совместимость на низких частотах.  
**Практические настройки:**
* **Низ:** бас и кик — Mono, Side на низких — минимально. Это критично для клубов и больших систем.
* **Средние и высокие:** активно используйте Narrow и Side, чтобы заполнить стереополе. Можно сильнее крутить фазовый сдвиг на 2–3 верхних полосах.
* **Haas:** 12–25 мс на синтезаторах и пэдах для глубины сцены.
* **Ревербератор:** Verb до 60–70% для длинных хвостов на пэдах, Vol 20–40%.
* **Контроль:** белые VU — следите за пиками на транзиентах; зелёные VU — Mid должен оставаться ощутимым даже при широком Side.

**Чего избегать:** полного «вырезания» центра ради ширины — трек станет слабым на больших системах.

---

## Акустическая / фолк / авторская песня

**На что делать упор:** естественность, «живое» стерео и близость инструментов.  
**Практические настройки:**
* **Минимум обработки:** часто достаточно лёгкого расширения только на ВЧ и небольшого Haas (5–12 мс) для глубины.
* **Гитара акустическая:** лучше не разделять на Narrow, а работать в Wide с умеренным Side.
* **Фазовый сдвиг:** либо выключен, либо очень деликатно на верхней полосе.
* **Ревербератор:** минимальный или выключен — естественная акустика важнее.
* **Контроль:** баланс Dry/FX должен быть в пользу Dry — эффект не должен «перекрикивать» оригинал.

**Чего избегать:** избыточных стерео‑эффектов — акустика теряет натуральность.

---

## Хип‑хоп / R&B

**На что делать упор:** плотный центр (бас, кик, вокал), широкие элементы (клавиши, сэмплы, эффекты).  
**Практические настройки:**
* **Низ и нижняя середина:** Mono, Side держать низким.
* **Вокал:** Mid сильный, расширение — только на ВЧ. Haas 10–16 мс для «глубины» без эха.
* **Сэмплы и синтезаторы:** можно активно расширять через Side и Narrow, чтобы они «расходились» по сторонам.
* **Ревербератор:** Vol 10–25% для лёгкой атмосферы, Verb по вкусу.
* **Контроль:** зелёные VU должны показывать доминирующий Mid; белые VU — без клиппинга на пиках.

**Чего избегать:** слишком широкого Side на средних частотах — теряется разборчивость вокала и ударных.

---

## Электроника / ambient / experimental

**На что делать упор:** пространство, текстуры, необычные стерео‑эффекты.  
**Практические настройки:**
* **Эксперименты:** активно используйте Random как отправную точку, затем докручивайте 1–2 параметра.
* **Narrow и фазовый сдвиг:** можно применять на нескольких полосах, чтобы получить «расслоение» звука.
* **Haas:** допустимо ближе к 25–30 мс, если это художественный приём (лёгкое эхо как часть текстуры).
* **Ревербератор:** Verb можно ставить длиннее, Vol — по ощущению пространства.
* **Контроль:** ориентируйтесь не только на VU, но и на моно‑проверку: даже в экспериментах микс не должен разваливаться полностью.

**Чего избегать:** потери всех ориентиров (центр/стороны) — даже в экспериментальной музыке полезно сохранять хотя бы один «якорь» в центре.

---

## Подкасты / озвучка / речь

**На что делать упор:** разборчивость и естественная глубина, без «музыкальных» эффектов.  
**Практические настройки:**
* **Лучше без расширения:** в большинстве случаев достаточно Dry сигнала.
* **Если нужно «пространство»:** лёгкий Haas 5–10 мс и минимальный Side на ВЧ.
* **Фазовый сдвиг и Narrow:** лучше выключать — они могут ухудшить разборчивость.
* **Ревербератор:** не использовать либо совсем чуть‑чуть (Verb 10–20%, Vol 5–15%) для «лёгкой комнаты».
* **Контроль:** Gain выставлять так, чтобы белые VU оставались в комфортной зоне; Mid должен быть заметно выше Side.

**Чего избегать:** любых приёмов, которые делают голос «размытым» или «эховым» — это снижает восприятие речи.

---

