## Типичные ошибки при работе с YS‑Stereo Makeup и как их избежать

### Ошибка 1. Чрезмерное расширение баса в стерео
**В чём проблема:** если оставить низкие частоты в режиме Wide и сильно поднять Side, бас может «размазаться» по стереополю. В моно такие дорожки нередко теряют плотность или вовсе пропадают из‑за фазовых конфликтов.

**Как избежать:**
* Переведите басовую полосу в режим Mono.
* При необходимости используйте Mono+Bass, чтобы целенаправленно влиять на сухой сигнал.
* Контролируйте результат через Mid/Side‑мониторинг и зелёные VU‑метры: уровень Side в низких частотах должен быть минимальным.

---

### Ошибка 2. Слишком большая задержка в режиме Haas
**В чём проблема:** задержка выше 20–25 мс (приближаясь к верхней границе 30 мс) начинает восприниматься не как эффект глубины, а как явное эхо. Это портит читаемость материала, особенно на вокале и перкуссии.

**Как избежать:**
* Держите Haas в диапазоне 5–20 мс для эффекта «глубины без эха».
* Проверяйте результат на разных системах воспроизведения: на небольших колонках и в наушниках эффект может звучать по‑разному.
* Используйте Mute FX и A/B‑сравнение, чтобы слышать, насколько заметным становится эффект.

---

### Ошибка 3. Перегрузка боковых каналов (Side)
**В чём проблема:** когда Side выкручен слишком сильно, центр (Mid) может стать «пустым», вокал и основные элементы теряют фокус, микс звучит неестественно широким, но слабым.

**Как избежать:**
* Балансируйте регуляторы Wide (боковые части Dry) и Side (боковые части FX): не делайте Side намного громче Wide.
* Ориентируйтесь на зелёные VU‑индикаторы: уровень Mid должен оставаться ощутимым, Side не должен доминировать.
* На критических элементах (вокал, бочка, основной гитарный риф) держите Side умеренно, а расширение делайте за счёт верхних частот.

---

### Ошибка 4. Игнорирование фазового сдвига и моно‑совместимости
**В чём проблема:** фазовый сдвиг ±90° полезен, но при неаккуратной настройке он может создавать провалы на отдельных частотах и ухудшать совместимость с моно.

**Как избежать:**
* Всегда проверяйте микс в моно (если DAW позволяет) или используйте Mid/Side‑мониторинг.
* Если при моно‑прослушивании звук «схлопывается» или теряет важные частоты, уменьшите интенсивность фазового эффекта либо скорректируйте кроссоверные границы.
* Не применяйте максимальный фазовый эффект сразу на всех полосах: лучше точечно на 1–2 диапазонах.

---

### Ошибка 5. Неконтролируемый выходной уровень и клиппинг
**В чём проблема:** после расширения стерео, добавления Haas и реверберации уровень может неожиданно вырасти, что приведёт к клиппингу и искажениям.

**Как избежать:**
* Следите за белыми VU‑метрами (L/R): не допускайте постоянного нахождения стрелки в красной зоне.
* Используйте регулятор Gain для финальной подстройки уровня, ориентируясь на целевые LUFS для вашего этапа сведения.
* Оставляйте запас по уровню (headroom), особенно если плагин стоит на подгруппе или мастер‑шине.

---

### Ошибка 6. Чрезмерное использование Random без последующей доводки
**В чём проблема:** кнопка Random быстро даёт много вариантов, но случайные настройки могут быть экстремальными и портить микс.

**Как избежать:**
* Используйте Random как отправную точку, а не финальное решение.
* Сразу после генерации проверяйте баланс Mid/Side, уровень Side и отсутствие фазовых провалов.
* Корректируйте только 1–3 параметра за раз, чтобы понимать, какой именно элемент меняет звучание.

---

### Ошибка 7. Применение тяжёлого стерео‑расширения на мастер‑шине без контроля
**В чём проблема:** на мастер‑канале любые стерео‑эффекты влияют на весь микс. Избыточное расширение или фазовые сдвиги могут сделать трек «нестабильным» на разных устройствах.

**Как избежать:**
* На мастер‑шине работайте максимально деликатно: чаще всего достаточно лёгкого расширения на высоких частотах.
* Бас и нижнюю середину держите в моно, используйте Mid/Side‑мониторинг и зелёные VU‑метры.
* Регулярно делайте A/B между «до» и «после», чтобы убедиться, что расширение улучшает, а не ухудшает восприятие микса.

---

### Ошибка 8. Смешивание нескольких стерео‑расширяющих эффектов подряд
**В чём проблема:** каскад из нескольких плагинов с расширением, фазовыми сдвигами и задержками может привести к сильным фазовым конфликтам и потере чёткости.

**Как избежать:**
* Старайтесь применять один основной инструмент для расширения (в данном случае YS‑Stereo Makeup) и не дублировать эффект другими плагинами.
* Если используете дополнительные эффекты, делайте их очень лёгкими и проверяйте моно‑совместимость.
* Держите в приоритете контроль Mid/Side и баланс между Dry и FX.

---

